# Adage

## Adage pour sol intérieur

Série Adage effet marbre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse – 9,0 mm d'épaisseur

**Formats :** 80x80 cm rectifié – 60x120 cm rectifié – 8x80 rectifié

**Coloris :** Arabescato – Calacatta – Michelangelo - Statuario

**Classement UPEC :** Dossier UPEC en cours

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R9 (équivalent à PC6)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :** A (équivalent à PN12)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Plinthe droite assortie

## Adage pour mur intérieur

Série Adage effet marbre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Revêtement pâte blanche – 8,5 mm d'épaisseur

**Formats :** 40x80 cm rectifié

**Coloris :** Arabescato – Calacatta – Michelangelo - Statuario

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.